***Załącznik nr 2 do SWZ***

Nr sprawy: **SG.271.3.2023**

**FORMULARZ TECHNICZNY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup mikrobusu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami***,* oświadczam, co następuje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **DANE PODSTAWOWE** | |
|  | Marka |  |
|  | Model |  |
|  | Rok produkcji |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego** | | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę** | | **Oferowane parametry techniczne przez Wykonawcę** |
| Lp. | 1 | TAK | NIE |  |
|  | Fabrycznie nowy |  |  |  |
|  | Rozstaw osi min. 3300 mm |  |  |  |
|  | Lakier metaliczny – kolor do ustalenia |  |  |  |
|  | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej 1900cm i mocy powyżej 100KM |  |  |  |
|  | norma min. EURO 6 |  |  |  |
|  | Oryginalne kombi 9 osobowe |  |  |  |
|  | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| **Z wyposażeniem** | | | | |
|  | Immobiliser + autoalarm |  |  |  |
|  | centralny zamek z pilotem, |  |  |  |
|  | izolacja dźwiękowo-termiczna, |  |  |  |
|  | wspomaganie układu kierowniczego, |  |  |  |
|  | układ hamulcowy z ABS lub równoważny (za równoważny Zamawiający uzna system, który chroni pojazd przed blokowaniem się kół podczas gwałtownego hamowania, antypoślizgowy) |  |  |  |
|  | hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu |  |  |  |
|  | niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |  |  |
|  | napęd na koła przednie lub tylne, |  |  |  |
|  | lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
|  | skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna |  |  |  |
|  | klimatyzacja manualna dwustrefowa – z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim i strefie kierowcy |  |  |  |
|  | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |  |
|  | pasy bezpieczeństwa z napinaczami dlakierowcy i pasażera |  |  |  |
|  | zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |  |
|  | regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |  |
|  | zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |  |  |
|  | całkowite przeszklenie pojazdu, – oryginalnie dodatkowo rolety przeciwsłoneczne w przestrzeni pasażerskiej lub szyby fabrycznie przyciemnione |  |  |  |
|  | wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |  |  |
|  | drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojadu |  |  |  |
|  | tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |  |  |  |
|  | czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |  |  |
|  | stopień wejściowy boczny oświetlony |  |  |  |
|  | oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  | wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |  |  |
|  | drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski |  |  |  |
|  | elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |  |  |
|  | fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |  |  |
|  | Podwójne siedzenie pasażera z przodu |  |  |  |
|  | wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń w układzie 2+1 lub 3 miejscowy |  |  |  |
|  | składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy |  |  |  |
|  | wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |  |  |
|  | światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |  |  |
|  | sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach |  |  |  |
|  | lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu |  |  |  |
|  | pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitówka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu |  |  |  |
|  | tapicerka z izolacją termiczną i dźwiękową całego pojazdu |  |  |  |
|  | uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |  |  |
|  | reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętu do 40km/h |  |  |  |
|  | reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu |  |  |  |
|  | trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |  |
|  | radio fabryczne FM/RDS z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego |  |  |  |
|  | dodatkowe opony zimowe – 4szt |  |  |  |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz apteczkę |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** | | | | |
|  | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane |  |  |  |
|  | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |  |  |
|  | Schowek – miejsce na pasy |  |  |  |
|  | Szyny wzdłuż mocujące 2 wózki w podłodze pojazdu |  |  |  |
|  | Komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich do szyn |  |  |  |
|  | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |  |  |
|  | Pasy do mocowania osoby z niepełnosprawnością |  |  |  |
|  | Rampa składana (lub najazdy) ułatwiająca wprowadzenie osób na wózkach inwalidzkich o udźwigu 300 kg |  |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| Gwarancja na zespoły elektryczne i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km min. **36 m-cy** | |  |  |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą min. **36 m-cy** bez limitu kilometrów | |  |  |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia min. **84 miesięcy** bez limitu kilometrów | |  |  |  |

**UWAGI:**

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)
2. **Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia / nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy w kolumnie „*Spełnienie wymogu przez Wykonawcę*” wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż minimalne wymagania Zamawiającego należy wpisać swoje propozycje w kolumnie „*Oferowane parametry techniczne przez Wykonawcę*”. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.**

.....................................................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty